**FRC-luokitettu pakastekori, Pakkas-ELLI-21**

**Alusta: MAN TGM 18.290 av 5775**

**Korin väri:** Korielementit valkoisia, RAL-9016

**Koriprofiilit:** Anodisoitua alumiinia

**Mitat:**

Ulkopituus: 8.500 mm Ulkoleveys: 2.600 mm Kokonaiskorkeus: 4.000 mm

Sisäpituus: 8.320 mm Sisäleveys: 2.495 mm Sisäkorkeus: n. 2.600 mm

**Pohjarakenne:** Teräs apurunko

**Lattiapinta:** Kulutuspinta pitkittäisuritettu alumiiniprofiilia

**Ovet:**

Oikealla: 1 kpl saranaovi 900x1 900 mm, takaovien sisäpinnasta n. 500 mm

 ovi varustettu aukipitosalvalla ja lenkkiaskelmalla

Takana: 3 – osaset takaovet, pintaan asennetut tankolukot

käännettävä kahvamalli

jousella varustetut ovien aukipitolaitteet, seiniin lukkosuojat MAN-logolla

keskiovi n. 920 mm, saranoitu vasemmalle, oikealla pikkuovi

takaverhot uppokiskolla

**Varustelu:** Lukot, saranat ja takakehä valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Sivusuojat Alustassa valmiina

Lokasuojat Alustassa valmiina

Potkulevyt Alumiini, korkeus 250 mm

Sidontakiskot 3 – tasoon pintaan, myös etuseinään, korkeudet 300 / 800 / 1.500 (mm) lattiasta

Kahvat RST nousukahvat peräkehässä

Askelmat RST-askelmat takalautanosturin taka-alleajosuojan päähän

Pitkäroiskeläppä Nosturin etupuolelle runkoon asennettu

Sidontavyöteline 8: lle vyölle, oikealle puolelle

Puskinrullat Re-rollit asennettu molempiin reunoihin

Työkalulaatikko 1 kpl alumiininen työkalulaatikko RST-kannella (1000 mm x 500 mm x 500 mm) asennettuna,

 laatikossa aukipitolaite ja ilmaventtiili

**Valot / Sähköt:**

Äärivalot Led valot, 2 kpl valkoisia eteen ja 2 kpl punaisia taakse (Combi, jarru/parkki/vilkku)

Sivuäärivalot Alustassa valmiina, kiinnitys korirakenteeseen

Työvalot Led valot (2+2 kpl), 2 kpl asennettu korin etupäähän sivuille ja 2 kpl taakse

toimintakatkaisin kojelaudassa

Sisävalot 5 + 1 kpl led,

 toimintakatkaisin 45 min aikaviiveellä koritilassa

Peruutuskamera Brigade kamera, takasilmä varustettu RST-suojalla

kytketty erilliseen näyttöön, näytön sijainti ohjeistuksen mukaan

Takavalot Alustan mukana, kiinnitys koritehtaan rst-valokoteloihin

**Väliseinät:**

3 kpl ELLI-moduuliväliseinät 1 – 2 lavalle /1-3:lle rullakolle

takimmainen pitkittäinen väliseinä käyntiovella (800 mm x 1900 mm)

kahdesta moduulista poikittainen väliseinä

väliseinissä alareunassa peltisuojat ja nostokahvat

**Kylmäkone:**  2-lämpö, yläkone

Thermo King T-1200 R50 Spectrum S4+S2 höyrystimillä, diesel / sähkö

polttoaine auton tankista

 lohkolämmitin 230V

 etuhöyrystimet S4 (S2+S2) edessä keskellä

 takahöyrystin S2 vasemmalla

 kylmäainetyöt VTA Vantaa

**Lämmönseuranta:** TouchLog Premium 4: llä anturilla

Thermo King Bluebox etäseurantamoduli

**Nosturi:** Zepro Z-155 2000 kg teräslauta 2000 x 2560 mm

 painonapit vasemmalle ja oikealle helman alle + painonapit oikealle sisäseinään

radio-ohjain

automaattikallistus

alumiinirihla suojat lautaan, nostotaso hopean harmaa

rullakkokupit 3:lle kaupan rullakolle

 *\*alustassa nosturivalmius päällirakentajaa varten*

**Maalaukset:** Korin rautaosien hiekkapuhallus, pohjamaalaus ja pintamaalaus tumman harmaalla (1042)

**Teippaukset:** Ääreisteippaus

FRC-teipit ja ATP-todistus

pituusmerkinnät koritilaan oikealle, RLK+FIN

**Takuu:** EL-takuu 24 kk koskien valmistusvirheitä

*Ystävällisin Terveisin,*

**EL-KORI OY**

Myyntipäällikkö

*Joni Heistola*

044-761 9515

 joni.heistola@el-kori.fi